Lisa 1

**Kõvakatete ehitamine ja kruusateede remont**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Objekti nimi** | **Töö kirjeldus** | **Töö maht** | **Ligikaudne maksumus (eurot)** |
| 1 | Vallamaja esine plats koos kõnniteedega kuni Jõesadama tn 3 | 1x pindamine | 2000 m² | 5 300 |
| 2 | Koolmeistri tee | 1x pindamine | 370 jm x 5 m | 4 900 |
| 3 | Talli tänava remont | Olemasoleva aluskatte parandamise asfaltbetooniga, mahasõidud 2 tk, 1x pindamine | 365 jm x 4,5 m | 24 300 |
| 4 | Talli tänav (kruusatee lõik) | 2x pindamine + eeltööd | 540 jm x 4,5 m | 14 600 |
| 5 | Peru tee | 2x pindamine + eeltööd | 910 jm x 5 m | 27 300 |
| 6 | Vanamõisa tee | 2x pindamine + eeltööd | 365 jm x 4,5 | 9 900 |
| 7 | Kellukese väikekoht | 2x pindamine + eeltööd | 1015 jm x 4 m | 24 400 |
| 8 | Kajaka tee | 1x pindamine | 560 jm x 5 m | 7 400 |
| 9 | Kajaka, Laine ja Metsa väikekoht | 2x pindamine + eeltööd (pervede eemaldamine, kraavide korrastamine) | 1220 jm x 4 ,5m | 36 300 |
| 10 | Kaare tee | Purukruus h= 15 cm | 410 jm x 4,5 | 4 200 |
| 11 | Kasesalu tee (kauplus kuni Aasavälja tee) | 1x pindamine + tasandusasfalteerimine | 530 jm x 6,5 m | 18 600 |
| 12 | Aiandi tee 2 (Soojuse teelt) | 1x pindamine | 130 jm x 4 m | 1 400 |
| 13 | Aiandi tee 2 (garaažide esine) | 2x pindamine + eeltööd | 280 m² | 3 400 |
| 14 | Aiandi tee (Räpina mnt-lt) | 1x pindamine | 205 jm x 4 m | 2 200 |
| 15 | Tuuleaasa tee (kruuskatte osa) | 2x pindamine + eeltööd | 150 jm x 6 m | 5 400 |
| 16 | Muri tee | Purukruus h= 10 cm | 900 jm x 4,5m | 8 300 |
| 17 | Saia tee | Purukruus h= 10 cm | 700 jm x 4,5 m | 5 700 |
| 18 | Suurekivi tee (kruusalõik)1 | 2x pindamine + eeltööd | 540 jm x 4,5 m | 14 600 |
| 19 | Suurekivi tee (pinnatud lõik)1 | 1x pindamine + tasandusasfalteerimine | 575 jm x 4 m | 12 400 |
| 20 | Parve tee | 1x pindamine 95 jm ja 2x pindamine 125 jm + eeltööd (aukude parandamised) | 95 jm x 5 m ja  125 jm x 4 | 5 300 |
| 21 | Luunja Keskkooli ümbruse platsid ja tee | 1x pindamine + eeltööd (aukude parandamine) | 2650 m² | 14 300 |
| 22 | Realiseerimiskeskuse esine maantee ülekäik (koos projekteerimisega) | Olemasolevalt kergliiklusteelt läbimurre riigiteele ja tõstetud ülekäiguraja ehitamine | Objekt | 10 000 |
| 23 | Koidutähe ja Kesakanni tee 2 | Koidutähe ja Kesakanni tee projekteerimine ja väljaehitamine (asfaltbetoonkate) | Objekt | 27 900 |
| 24 | Ratasvälja tee3 | Kruusatee katmine freesasfaltiga | 400 jm x 4,5 m | 6 800 |
| 25 | Ruudu tee3 | 2x pindamine + eeltööd | 400 jm x 4,5 m | 5 400 |
| 26 | Koolmeistri põik4 | 2x pindamine + eeltööd | 140 jm x 4,5 m | 5 400 |

1 tingimusel, et teemaa antakse tasuta ja tähtajatult avalikuks kasutamiseks või võõrandatakse tasuta vallale

2 tingimusel, et teemaa antakse tasuta ja tähtajatult avalikuks kasutamiseks või võõrandatakse tasuta vallale ning töid kaasrahastatakse vähemalt 2/3 ulatuses (1/3 arendaja, 1/3 teeäärsed kinnistu omanikud)

3 tingimusel, et teemaa antakse tasuta ja tähtajatult avalikuks kasutamiseks või võõrandatakse tasuta vallale ning töid kaasrahastatakse vähemalt 50 % ulatuses

4 tingimusel, et on lõpetatud kaevetööd ja paigaldatud tuletõrje veemahuti